参考资料：

[1] RGB WS2812B 数据手册：

<https://wenku.baidu.com/view/0925958fba68a98271fe910ef12d2af90342a80e.html>

[2]RGB颜色编码表：<https://tool.oschina.net/commons?type=3>

[3]RGB WS2812B 原理解释：<http://www.wfuyu.com/technology/21994.html>

[4]WS2812B控制板设计：https://www.cirmall.com/circuit/9050

[5]【单片机】RGB WS2812B彩灯驱动：

<https://blog.csdn.net/qq997758497/article/details/99188605?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522159589925019724845000848%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334.pc%255Fall.%2522%257D&request_id=159589925019724845000848&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~first_rank_ecpm_v3~rank_business_v1-1-99188605.ecpm_v3_rank_business_v1&utm_term=SEA%E6%9D%BF%E5%AF%B9ws2812b%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%96%B9%E6%B3%95&spm=1018.2118.3001.4187&tdsourcetag=s_pctim_aiomsg>

[6]WS2812B控制学习：

https://blog.csdn.net/qq\_38190041/article/details/91437493?utm\_medium=distribute.pc\_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-3.channel\_param&depth\_1-utm\_source=distribute.pc\_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-3.channel\_param

[7]【Verilog】FPGA控制RGB灯WS2812B:

<https://blog.csdn.net/qq_43403025/article/details/107455233?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522159598516519725211920182%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334.pc%255Fall.%2522%257D&request_id=159598516519725211920182&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~first_rank_ecpm_v3~pc_rank_v4-10-107455233.first_rank_ecpm_v3_pc_rank_v4&utm_term=RGB888+24bit+FPGA&spm=1018.2118.3001.4187>

[8]WS2812B环形灯控制（FGPGA）：

https://blog.csdn.net/weixin\_41957211/article/details/106391890?ops\_request\_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522159599128519195264525186%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334.pc%255Fall.%2522%257D&request\_id=159599128519195264525186&biz\_id=0&utm\_medium=distribute.pc\_search\_result.none-task-blog-2~all~first\_rank\_ecpm\_v3~pc\_rank\_v4-10-106391890.first\_rank\_ecpm\_v3\_pc\_rank\_v4&utm\_term=RGB888+WS2812B&spm=1018.2118.3001.4187

[9]WS2812B:只需要一个数字口就可以无限级联的全彩RGB LED:

<http://club.szlcsc.com/article/details_8549_1_5.html#floor_5>

[10]WS2812B灯条电压-Arduino：<https://www.arduino.cn/thread-21587-1-1.html>

[11] STC89C52RC控制WS2812B LED 调色调光（一）:

https://blog.csdn.net/yaleond/article/details/83474974

[12]Verilog语法教程：

https://vlab.ustc.edu.cn/guide/doc\_verilog.html